|  |  |
| --- | --- |
| Logo ou nom | Machines CNC pour percer, tourner et fraiser |
| Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise |
|  |  |
| Principaux dangers | * Projection de copeaux, de fluides de coupe d’éclat d’outil ou de la pièce * Chute de pièces ou d’outillage * Happement par la broche ou la pièce en rotation * Écrasement des doigts dans le dispositif de serrage ou par des mouvements d’axes * Affections cutanées dues au contact de la peau avec le fluide de coupe * Manipulation non autorisée des dispositifs de protection |
| Règles de sécurité    Lors du soufflage, par ex. | * Utiliser des centres d’usinage sûrs et respecter les consignes indiquées dans la notice d’instructions * Utilisation uniquement par des personnes instruites. L'utilisation est interdite aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (exception : formation professionnelle initiale) * Ne jamais manipuler les dispositifs de protection * Porter des lunettes de protection (par ex. : lors des opérations de soufflage) * Porter des chaussures de sécurité * Interdiction de porter des gants en mode de réglage * Ne porter ni bagues, ni montres, ni bracelets * Ne pas porter de vêtements amples, en particulier au niveau des manches * Utiliser des crèmes de protection de la peau * Ne jamais procéder à des mesures, à un nettoyage ou à des réglages lorsque la machine est en marche. |
| Informations | * Voir la notice d’instructions * Liste de contrôle « Machine CNC pour percer, tourner et fraiser », [www.suva.ch/67139.f](http://www.suva.ch/67139.f) * Fiche thématique « Embarreurs pour tours CNC », [www.suva.ch/33051.f](http://www.suva.ch/33051.f) |
| Date d’établissement | Version 1.0 / 26 août 2019 |