|  |  |
| --- | --- |
| Logo oder Name | Tisch- und Ständerschleifmaschine |
| Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
|  |  |
| Hauptgefahren | * Verletzungen durch wegfliegende Partikel beim Schleifen
* Handverletzungen durch Berühren der drehenden Schleifscheibe
* Getroffen werden beim Bruch der Schleifscheibe
* Getroffen werden von herabfallenden Werkstücken
* Erfasst werden von Drahtbürsten oder Wellenzapfen
* Einatmen von Schleifstaub
* Verbrennungen durch heisse Werkstückoberflächen
 |
| Sicherheitsregeln | * Sichere Tisch- und Ständerschleifmaschinen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden
* Darf nur von instruierten Personen bedient werden
* Schutzbrille tragen
* Geschlossene Schutzschuhe tragen
* Falls notwendig Schutzhandschuhe tragen
* Falls notwendig Gehörschutz tragen
* Falls notwendig Atemschutz tragen
* Vor dem Aufspannen der Schleifscheibe Klangprobe vornehmen
* Werkstückauflagen und Schutzverdeck richtig einstellen
* Bei Arbeiten mit Drahtbürsten keine Ketten, Drahtseile oder stark gelochte und genoppte Teile bearbeiten (Gefahr, dass Teile von der Drahtbürste erfasst werden)
 |
| Informationen | * Siehe Bedienungsanleitung
* Checkliste: «Tisch- und Ständerschleifmaschine», [www.suva.ch/67037.d](http://www.suva.ch/67037.d)
 |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |