|  |  |
| --- | --- |
| Logo oder Name | Flachschleifmaschine |
| Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
|  |  |
| Hauptgefahren | * Verletzungen durch wegfliegende Partikel beim Schleifen * Handverletzungen durch Berühren der drehenden Schleifscheibe * Getroffen werden beim Bruch der Schleifscheibe * Getroffen werden von herabfallenden Werkstücken * Einatmen von Schleifstaub * Verbrennungen durch heisse Werkstückoberflächen |
| Sicherheitsregeln | * Sichere Flachschleifmaschinen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden * Darf nur von instruierten Personen bedient werden * Schutzbrille tragen * Geschlossene Schutzschuhe tragen * Falls notwendig Schutzhandschuhe tragen * Falls notwendig Gehörschutz tragen * Falls notwendig Atemschutz tragen * Vor dem Aufspannen der Schleifscheibe Klangprobe vornehmen * Werkstückauflagen und Schutzverdeck richtig einstellen |
| Informationen | * Siehe Bedienungsanleitung |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |