|  |  |
| --- | --- |
| Logo oder Name | Konventionelle Fräsmaschine |
| Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
|  |  |
| Hauptgefahren | * Erfasst werden an Handschuhen, loser Kleidung, langen Haaren oder Schmuck durch rotierende Fräser oder Spindel
* Getroffen werden durch wegfliegende Späne, brechende Fräser, mitdrehende oder herabfallende Werkstücke
* Schnittverletzungen durch scharfkantige Späne oder Werkstücke
 |
| Sicherheitsregeln | * Sichere Fräsmaschinen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden
* Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung)
* Schutzbrille tragen
* Schutzschuhe tragen
* Handschuhverbot
* Keine Fingerringe, Uhren und Armbänder tragen
* Eng anliegende Kleider tragen, besonders enge Ärmel
* Lange Haare unter Haarschutz verbergen
* Werkstücke mit Spannvorrichtungen fixieren
* Nie an laufender Spindel vorbeigreifen
* Nie bei laufender Maschine Werkstücke ein- und ausspannen
* Nie bei laufender Maschine messen, reinigen oder Störungen beheben
 |
| Informationen | * Siehe Bedienungsanleitung
 |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |