|  |  |
| --- | --- |
| Logo oder Name | Konventionelle Fräsmaschine |
| Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
|  |  |
| Hauptgefahren | * Erfasst werden an Handschuhen, loser Kleidung, langen Haaren oder Schmuck durch rotierende Fräser oder Spindel * Getroffen werden durch wegfliegende Späne, brechende Fräser, mitdrehende oder herabfallende Werkstücke * Schnittverletzungen durch scharfkantige Späne oder Werkstücke |
| Sicherheitsregeln | * Sichere Fräsmaschinen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden * Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung) * Schutzbrille tragen * Schutzschuhe tragen * Handschuhverbot * Keine Fingerringe, Uhren und Armbänder tragen * Eng anliegende Kleider tragen, besonders enge Ärmel * Lange Haare unter Haarschutz verbergen * Werkstücke mit Spannvorrichtungen fixieren * Nie an laufender Spindel vorbeigreifen * Nie bei laufender Maschine Werkstücke ein- und ausspannen * Nie bei laufender Maschine messen, reinigen oder Störungen beheben |
| Informationen | * Siehe Bedienungsanleitung |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |