|  |  |
| --- | --- |
| Logo o nome | Macchina CNC per foratura, tornitura e fresatura |
| Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
|  |  |
| Pericoli principali | * Pericolo causato da proiezione di trucioli, lubrorefrigeranti, caduta o fuoriuscita di pezzi in lavorazione
* Restare impigliati nel mandrino o nei pezzi in lavorazione mentre sono in rotazione
* Schiacciamento delle dita nel dispositivo di bloccaggio o a causa di spostamento degli assi
* Malattie della pelle provocate dal liquido refrigerante usato per bagnare il pezzo in lavorazione
* Pericolo dovuto alla manipolazione non autorizzata dei dispositivi di protezione
 |
| Regole di sicurezza | * Utilizzare centri di lavorazione sicuri, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso.
* Solo il personale appositamente istruito può utilizzare le macchine CNC. I giovani di età inferiore ai 18 anni (eccezione: formazione professionale) non sono autorizzati a utilizzarle.
* Mai manipolare i dispositivi di protezione.
* Indossare occhiali di protezione.
* Indossare calzature di protezione.
* Divieto di indossare guanti durante i lavori di messa a punto.
* Non indossare anelli, orologi, braccialetti.
* Indossare indumenti aderenti (soprattutto sulle braccia).
* Utilizzare prodotti di protezione della pelle.
* Non effettuare mai misurazioni, pulizie o riparazioni con la macchina in funzione.
 |
| Informazioni | * Manuale d'uso
* Lista di controllo «Centri di lavorazione CNC per foratura, tornitura e fresatura», [www.suva.ch/67139.i](http://www.suva.ch/67139.d)
* Scheda tematica «Caricatore automatico di barre per torni CNC», [www.suva.ch/33051.i](http://www.suva.ch/33051.d)
 |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |