|  |  |
| --- | --- |
| Logo o nome | Macchina CNC per foratura, tornitura e fresatura |
| Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
|  |  |
| Pericoli principali | * Pericolo causato da proiezione di trucioli, lubrorefrigeranti, caduta o fuoriuscita di pezzi in lavorazione * Restare impigliati nel mandrino o nei pezzi in lavorazione mentre sono in rotazione * Schiacciamento delle dita nel dispositivo di bloccaggio o a causa di spostamento degli assi * Malattie della pelle provocate dal liquido refrigerante usato per bagnare il pezzo in lavorazione * Pericolo dovuto alla manipolazione non autorizzata dei dispositivi di protezione |
| Regole di sicurezza | * Utilizzare centri di lavorazione sicuri, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. * Solo il personale appositamente istruito può utilizzare le macchine CNC. I giovani di età inferiore ai 18 anni (eccezione: formazione professionale) non sono autorizzati a utilizzarle. * Mai manipolare i dispositivi di protezione. * Indossare occhiali di protezione. * Indossare calzature di protezione. * Divieto di indossare guanti durante i lavori di messa a punto. * Non indossare anelli, orologi, braccialetti. * Indossare indumenti aderenti (soprattutto sulle braccia). * Utilizzare prodotti di protezione della pelle. * Non effettuare mai misurazioni, pulizie o riparazioni con la macchina in funzione. |
| Informazioni | * Manuale d'uso * Lista di controllo «Centri di lavorazione CNC per foratura, tornitura e fresatura», [www.suva.ch/67139.i](http://www.suva.ch/67139.d) * Scheda tematica «Caricatore automatico di barre per torni CNC», [www.suva.ch/33051.i](http://www.suva.ch/33051.d) |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |