|  |  |
| --- | --- |
| Logo o nome | Pressa |
| Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
|  |  |
| Pericoli principali | * Schiacciamento delle dita o delle mani
* Proiezione di frammenti di metallo in caso di rottura dello stampo o dell'utensile
* Ferite da taglio alle mani causate da frammenti affilati
* Caduta in caso di insufficiente ordine e pulizia sul posto di lavoro
* Rumore
 |
| Regole di sicurezza | * Le presse devono essere azionate solo se dotate di dispositivi di protezione sicuri che impediscono di accedere con una parte del corpo nella zona pericolosa dell'utensile o di altre parti in movimento. Questo principio vale anche per le corse di prova.
* Le presse devono essere regolate solo da una persona che ha ricevuto un'adeguata formazione.
* Gli utenti devono essere istruiti sul corretto funzionamento dei dispositivi di protezione.
* Possono essere impiegati solamente utensili che permettono l'utilizzo di dispositivi di protezione efficaci.
* È possibile regolare le presse solo se è selezionata la modalità di funzionamento «Regolazione» o se, ad esempio nel caso di presse eccentriche con innesto a chiavetta girevole, l'azionamento è disinserito.
* Dopo ogni regolazione ed eliminazione di guasti l'attrezzatore deve verificare l'efficacia dei dispositivi di protezione. L'attrezzatore deve togliere la chiave del selettore modale di funzionamento.
* Non è consentito l'utilizzo delle presse da parte di più persone se per ognuna di esse non è disponibile un grado di protezione equivalente (ad es. diversi comandi combinati a due mani).
* Durante i lavori è necessario indossare i protettori auricolari, le calzature di protezione e, se possibile, i guanti di protezione.
* Bisogna tenere in ordine e puliti le presse, l'ambiente di lavoro e le vie di circolazioni adiacenti.
 |
| Informazioni | * Manuale d'uso
 |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |