|  |  |
| --- | --- |
| Logo oder Name | Metallbandsäge |
| Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
|  |  |
| Hauptgefahren | * Verletzungen beim Berühren des laufenden Sägebandes
* Getroffen werden durch wegfliegende Späne
* Getroffen werden von herabfallenden Werkstücken
* Einklemmen der Finger in der pneumatischen Spannvorrichtung
* Hauterkrankungen durch von Kühlmitteln benetzten Werkstücken
* Gefahr durch Lärm beim Sägen von Rohren und Profilen
 |
| Sicherheitsregeln | * Sichere Metallbandsägen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden
* Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung)
* Schutzbrille tragen
* Schutzschuhe tragen
* Gehörschutz tragen beim Sägen von Rohren und Profilen
* Falls notwendig Schnittschutzhandschuhe tragen beim Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken
* Eng anliegende Kleider tragen, besonders enge Ärmel
* Werkstücke mit Spannvorrichtung fixieren
* Pneumatische Spannvorrichtung so einstellen, dass im ungespannten Zustand das Spiel zwischen Klemmbacke und Werkstück maximal 6 mm beträgt
* Sägebandabdeckung so weit wie möglich schliessen
* Werkstücke nie bei laufender Maschine ein- und ausspannen
* Nie bei laufendem Sägeband messen, reinigen oder Störungen beheben
 |
| Informationen | * Siehe Bedienungsanleitung
* Checkliste: «Metallbandsäge», [www.suva.ch/67106.d](http://www.suva.ch/67106.d)
 |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |