|  |  |
| --- | --- |
| Logo ou nom | Planeuses |
| Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise |
|  |  |
| Principaux dangers | * Blessures dues à la projection de particules lors du meulage
* Blessures aux mains dues au contact avec la meule en rotation
* Éclatement de la meule
* Projection de la pièce
* Inhalation de particules de rectifiage
 |
| Règles de sécuritéSelon la situation  | * Utiliser des machines à rectifier les surfaces planes sûres et respecter les consignes indiquées dans la notice d’instructions
* Utilisation exclusivement réservée aux personnes ayant reçu l’instruction requise
* Porter des lunettes de protection
* Porter des chaussures de sécurité
* Porter éventuellement des gants de protection
* Porter éventuellement des protecteurs d’ouïe
* Porter éventuellement une protection des voies respiratoires
* Effectuer un test de résonance avant le serrage de la meule
* Régler correctement les supports et les chapeaux de protection
 |
| Informations | * Voir la notice d’instructions
 |
| Date d’établissement | Version 1.0 / 26 août 2019 |