|  |  |
| --- | --- |
| Logo ou nom | Planeuses |
| Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise |
|  |  |
| Principaux dangers | * Blessures dues à la projection de particules lors du meulage * Blessures aux mains dues au contact avec la meule en rotation * Éclatement de la meule * Projection de la pièce * Inhalation de particules de rectifiage |
| Règles de sécurité      Selon la situation | * Utiliser des machines à rectifier les surfaces planes sûres et respecter les consignes indiquées dans la notice d’instructions * Utilisation exclusivement réservée aux personnes ayant reçu l’instruction requise * Porter des lunettes de protection * Porter des chaussures de sécurité * Porter éventuellement des gants de protection * Porter éventuellement des protecteurs d’ouïe * Porter éventuellement une protection des voies respiratoires * Effectuer un test de résonance avant le serrage de la meule * Régler correctement les supports et les chapeaux de protection |
| Informations | * Voir la notice d’instructions |
| Date d’établissement | Version 1.0 / 26 août 2019 |