|  |  |
| --- | --- |
| Logo o nome | Pressa piegatrice |
| Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
|  |  |
| Pericoli principali | * Schiacciamento di dita, mani o braccia tra punzone e stampo di piegatura
* Schiacciamento delle dita tra pezzo in lavorazione e lama superiore
* Impatto da movimenti oscillatori di grossi pezzi
* Schiacciamento delle dita causato da caduta di utensili durante la regolazione
* Ferite da taglio alle mani causate da lamiere affilate
* Pericolo dovuto alla caduta di lamiere
 |
| Regole di sicurezza | * Utilizzare presse piegatrici sicure, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso.
* Solo il personale appositamente istruito può utilizzare le presse piegatrici. I giovani di età inferiore ai 18 anni (eccezione: formazione professionale) non sono autorizzati a utilizzarle.
* Indossare guanti antitaglio (fattore di resistenza al taglio almeno 3).
* Indossare calzature di protezione.
* Se la pressa piegatrice è manovrata da due persone, devono sempre essere presenti due interruttori di sicurezza a pedale.
* Manipolare correttamente i pezzi in lavorazione, ossia:
	+ non tenere mai le dita sopra la lamiera;
	+ non mettere mai le dita tra il pezzo e la lama superiore.
* Fissare gli utensili per evitare la loro caduta durante la regolazione.
 |
| Informazioni | * Manuale d'uso
* Lista di controllo «Pressa piegatrice», [www.suva.ch/67108.i](http://www.suva.ch/67108.d)
 |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |