|  |  |
| --- | --- |
| Logo o nome | Pressa piegatrice |
| Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
|  |  |
| Pericoli principali | * Schiacciamento di dita, mani o braccia tra punzone e stampo di piegatura * Schiacciamento delle dita tra pezzo in lavorazione e lama superiore * Impatto da movimenti oscillatori di grossi pezzi * Schiacciamento delle dita causato da caduta di utensili durante la regolazione * Ferite da taglio alle mani causate da lamiere affilate * Pericolo dovuto alla caduta di lamiere |
| Regole di sicurezza | * Utilizzare presse piegatrici sicure, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. * Solo il personale appositamente istruito può utilizzare le presse piegatrici. I giovani di età inferiore ai 18 anni (eccezione: formazione professionale) non sono autorizzati a utilizzarle. * Indossare guanti antitaglio (fattore di resistenza al taglio almeno 3). * Indossare calzature di protezione. * Se la pressa piegatrice è manovrata da due persone, devono sempre essere presenti due interruttori di sicurezza a pedale. * Manipolare correttamente i pezzi in lavorazione, ossia:   + non tenere mai le dita sopra la lamiera;   + non mettere mai le dita tra il pezzo e la lama superiore. * Fissare gli utensili per evitare la loro caduta durante la regolazione. |
| Informazioni | * Manuale d'uso * Lista di controllo «Pressa piegatrice», [www.suva.ch/67108.i](http://www.suva.ch/67108.d) |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |