|  |  |
| --- | --- |
| Logo ou nom | Presse-plieuse |
| Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise |
|  |  |
| Principaux dangers | * Écrasement des doigts, de la main ou du bras lors de la fermeture de l’outil
* Écrasement des doigts entre la pièce à façonner et le tablier supérieur de la machine
* Blessures dues aux mouvements d’une pièce de grande dimension
* Écrasement des doigts consécutif à la chute d’un outil lors du réglage
* Coupures aux mains liées à la manipulation de tôles à arêtes vives
* Blessures dues à la chute d’une tôle
 |
| Règles de sécurité | * Utiliser des presses-plieuses sûres et respecter les consignes indiquées dans la notice d’instructions
* Utilisation uniquement par des personnes instruites. L'utilisation est interdite aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (exception : formation professionnelle initiale)
* Porter des gants de protection contre les coupures (facteur de protection : min. 3)
* Porter des chaussures de sécurité
* Prévoir deux pédales de commande si la presse-plieuse est utilisée simultanément par deux personnes.
* Tenir correctement les pièces :
	+ ne jamais garder les doigts au-dessus de la tôle
	+ ne jamais placer la main entre une pièce pliée et le tablier supérieur de la machine
* Sécuriser les outils pour qu'ils ne tombent pas pendant l'installation
* Sécuriser la position du tablier supérieur lors de l’installation des outils
 |
| Informations | * Voir la notice d’instructions
* Liste de contrôle « Presses-plieuses », [www.suva.ch/67108.f](http://www.suva.ch/67108.f)
 |
| Date d’établissement | Version 1.0 / 26 août 2019 |