|  |  |
| --- | --- |
| Logo ou nom | Presse-plieuse |
| Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise |
|  |  |
| Principaux dangers | * Écrasement des doigts, de la main ou du bras lors de la fermeture de l’outil * Écrasement des doigts entre la pièce à façonner et le tablier supérieur de la machine * Blessures dues aux mouvements d’une pièce de grande dimension * Écrasement des doigts consécutif à la chute d’un outil lors du réglage * Coupures aux mains liées à la manipulation de tôles à arêtes vives * Blessures dues à la chute d’une tôle |
| Règles de sécurité | * Utiliser des presses-plieuses sûres et respecter les consignes indiquées dans la notice d’instructions * Utilisation uniquement par des personnes instruites. L'utilisation est interdite aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (exception : formation professionnelle initiale) * Porter des gants de protection contre les coupures (facteur de protection : min. 3) * Porter des chaussures de sécurité * Prévoir deux pédales de commande si la presse-plieuse est utilisée simultanément par deux personnes. * Tenir correctement les pièces :   + ne jamais garder les doigts au-dessus de la tôle   + ne jamais placer la main entre une pièce pliée et le tablier supérieur de la machine * Sécuriser les outils pour qu'ils ne tombent pas pendant l'installation * Sécuriser la position du tablier supérieur lors de l’installation des outils |
| Informations | * Voir la notice d’instructions * Liste de contrôle « Presses-plieuses », [www.suva.ch/67108.f](http://www.suva.ch/67108.f) |
| Date d’établissement | Version 1.0 / 26 août 2019 |