|  |  |
| --- | --- |
| Logo o nome | Smerigliatrici da banco |
| Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
|  |  |
| Pericoli principali | * Lesioni provocate dalla proiezione di particelle di abrasivo e di altri materiali
* Lesioni alle mani provocate dal contatto accidentale con la mola in rotazione
* Lesioni dovute allo scoppio della mola
* Pericolo causato dalla caduta del pezzo in lavorazione
* Essere afferrati dalle spazzole o dalle estremità dell'albero portamola
* Respirare polvere di levigatura
* Ustioni causate dal contatto con superfici roventi del pezzo in lavorazione
 |
| Regole di sicurezza | * Utilizzare smerigliatrici da banco sicure, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso
* Solo il personale appositamente istruito può utilizzarle.
* Indossare occhiali di protezione.
* Indossare calzature di protezione chiuse.
* Se necessario, indossare guanti di protezione.
* Se necessario, indossare i protettori auricolari.
* Se necessario, indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
* Prima di montare la mola, sottoporla alla prova del suono.
* Regolare correttamente i poggiapezzi e la cuffia di protezione.
* Quando si usano le spazzole metalliche, evitare di lavorare catene, cavi metallici o superfici con tanti fori o motivi in rilievo (il pericolo è che il pezzo in lavorazione rimanga intrappolato nella spazzola).
 |
| Informazioni | * Manuale d'uso
* Lista di controllo «Smerigliatrici da banco», [www.suva.ch/67037.i](http://www.suva.ch/67037.d)
 |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |