|  |  |
| --- | --- |
| Logo o nome | Smerigliatrici da banco |
| Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
|  |  |
| Pericoli principali | * Lesioni provocate dalla proiezione di particelle di abrasivo e di altri materiali * Lesioni alle mani provocate dal contatto accidentale con la mola in rotazione * Lesioni dovute allo scoppio della mola * Pericolo causato dalla caduta del pezzo in lavorazione * Essere afferrati dalle spazzole o dalle estremità dell'albero portamola * Respirare polvere di levigatura * Ustioni causate dal contatto con superfici roventi del pezzo in lavorazione |
| Regole di sicurezza | * Utilizzare smerigliatrici da banco sicure, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso * Solo il personale appositamente istruito può utilizzarle. * Indossare occhiali di protezione. * Indossare calzature di protezione chiuse. * Se necessario, indossare guanti di protezione. * Se necessario, indossare i protettori auricolari. * Se necessario, indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. * Prima di montare la mola, sottoporla alla prova del suono. * Regolare correttamente i poggiapezzi e la cuffia di protezione. * Quando si usano le spazzole metalliche, evitare di lavorare catene, cavi metallici o superfici con tanti fori o motivi in rilievo (il pericolo è che il pezzo in lavorazione rimanga intrappolato nella spazzola). |
| Informazioni | * Manuale d'uso * Lista di controllo «Smerigliatrici da banco», [www.suva.ch/67037.i](http://www.suva.ch/67037.d) |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |