|  |  |
| --- | --- |
| Logo ou nom | Cisailles guillotines |
| Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise |
|  |  |
| Principaux dangers | * Sectionnement des doigts par la lame * Écrasement des doigts sous le dispositif de bridage ou entre la tôle et la table de travail * Écrasement des doigts entre des parties fixes et mobiles (par ex. butées motorisées, évacuateurs de tôles à l'arrière) * Coupures aux mains liées à la manipulation de tôles à arêtes vives * Blessures dues à la chute de la tôle * Bruit |
| Règles de sécurité        Selon la situation | * Utiliser des cisailles guillotines sûres et respecter les consignes de la notice d’instructions * Utilisation uniquement par des personnes instruites. L'utilisation est interdite aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (exception : formation professionnelle initiale) * Porter des gants de protection contre les coupures (au moins le niveau 3 de protection) * Porter des chaussures de sécurité * Porter des protecteurs d’ouïe si nécessaire, par ex. lors de la coupe de tôles épaisses * Régler le dispositif de protection frontal le plus bas possible * Ne pas mettre les doigts sous le dispositif de protection frontal ; les bandes de tôle étroites doivent être maintenues avec des outils * Ne pas mettre les doigts entre la tôle et la table de travail * Utiliser un support pour la découpe des tôles longues * Ne pas se tenir à l'arrière de la cisaille guillotine |
| Informations | * Voir la notice d’instructions * Liste de contrôle « Cisailles guillotines », [www.suva.ch/67107.f](http://www.suva.ch/67107.f) |
| Date d’établissement | Version 1.0 / 26 août 2019 |