|  |  |
| --- | --- |
| Logo ou nom | Cisailles guillotines |
| Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise |
|  |  |
| Principaux dangers | * Sectionnement des doigts par la lame
* Écrasement des doigts sous le dispositif de bridage ou entre la tôle et la table de travail
* Écrasement des doigts entre des parties fixes et mobiles (par ex. butées motorisées, évacuateurs de tôles à l'arrière)
* Coupures aux mains liées à la manipulation de tôles à arêtes vives
* Blessures dues à la chute de la tôle
* Bruit
 |
| Règles de sécurité Selon la situation | * Utiliser des cisailles guillotines sûres et respecter les consignes de la notice d’instructions
* Utilisation uniquement par des personnes instruites. L'utilisation est interdite aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (exception : formation professionnelle initiale)
* Porter des gants de protection contre les coupures (au moins le niveau 3 de protection)
* Porter des chaussures de sécurité
* Porter des protecteurs d’ouïe si nécessaire, par ex. lors de la coupe de tôles épaisses
* Régler le dispositif de protection frontal le plus bas possible
* Ne pas mettre les doigts sous le dispositif de protection frontal ; les bandes de tôle étroites doivent être maintenues avec des outils
* Ne pas mettre les doigts entre la tôle et la table de travail
* Utiliser un support pour la découpe des tôles longues
* Ne pas se tenir à l'arrière de la cisaille guillotine
 |
| Informations | * Voir la notice d’instructions
* Liste de contrôle « Cisailles guillotines », [www.suva.ch/67107.f](http://www.suva.ch/67107.f)
 |
| Date d’établissement | Version 1.0 / 26 août 2019 |