|  |  |
| --- | --- |
| Logo o nome | Cesoia a ghigliottina |
| Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
|  |  |
| Pericoli principali | * Cesoiamento delle dita dovuto alla discesa della lama * Schiacciamento delle dita sotto il premilamiera o tra la lamiera e il banco di lavoro * Schiacciamento delle dita tra le parti fisse e mobili della macchina (ad es. attacchi, espulsori sul retro) * Ferite da taglio causate dalla lamiera affilata * Pericolo dovuto alla caduta di lamiere * Pericolo causato dal rumore prodotto dal taglio di lamiere spesse |
| Regole di sicurezza | * Utilizzare cesoie a ghigliottina sicure, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. * Solo il personale appositamente istruito può utilizzare le cesoie a ghigliottina. I giovani di età inferiore ai 18 anni (eccezione: formazione professionale) non sono autorizzati a utilizzarle. * Indossare guanti antitaglio (fattore di resistenza al taglio almeno 3). * Indossare calzature di protezione. * Se necessario, indossare i protettori auricolari. * Abbassare il più possibile la protezione della linea di taglio. * Non introdurre mai parti del corpo sotto la protezione della linea di taglio; fissare le lamiere sottili con appositi utensili. * Non introdurre mai parti del corpo tra la lamiera e il banco di lavoro. * Usare gli appositi supporti quando si tagliano lamiere lunghe. * Non sostare nella zona di pericolo dietro la cesoia a ghigliottina. |
| Informazioni | * Manuale d'uso * Lista di controllo «Cesoia a ghigliottina», [www.suva.ch/67107.i](http://www.suva.ch/67107.d) |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |