|  |  |
| --- | --- |
| Logo o nome | Cesoia a ghigliottina |
| Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
|  |  |
| Pericoli principali | * Cesoiamento delle dita dovuto alla discesa della lama
* Schiacciamento delle dita sotto il premilamiera o tra la lamiera e il banco di lavoro
* Schiacciamento delle dita tra le parti fisse e mobili della macchina (ad es. attacchi, espulsori sul retro)
* Ferite da taglio causate dalla lamiera affilata
* Pericolo dovuto alla caduta di lamiere
* Pericolo causato dal rumore prodotto dal taglio di lamiere spesse
 |
| Regole di sicurezza | * Utilizzare cesoie a ghigliottina sicure, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso.
* Solo il personale appositamente istruito può utilizzare le cesoie a ghigliottina. I giovani di età inferiore ai 18 anni (eccezione: formazione professionale) non sono autorizzati a utilizzarle.
* Indossare guanti antitaglio (fattore di resistenza al taglio almeno 3).
* Indossare calzature di protezione.
* Se necessario, indossare i protettori auricolari.
* Abbassare il più possibile la protezione della linea di taglio.
* Non introdurre mai parti del corpo sotto la protezione della linea di taglio; fissare le lamiere sottili con appositi utensili.
* Non introdurre mai parti del corpo tra la lamiera e il banco di lavoro.
* Usare gli appositi supporti quando si tagliano lamiere lunghe.
* Non sostare nella zona di pericolo dietro la cesoia a ghigliottina.
 |
| Informazioni | * Manuale d'uso
* Lista di controllo «Cesoia a ghigliottina», [www.suva.ch/67107.i](http://www.suva.ch/67107.d)
 |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |