|  |  |
| --- | --- |
| Logo o nome | Rettificatrice per piani |
| Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
|  |  |
| Pericoli principali | * Lesioni provocate dalla proiezione di particelle di abrasivo e di altri materiali
* Lesioni alle mani provocate dal contatto accidentale con la mola in rotazione
* Lesioni dovute allo scoppio della mola
* Pericolo causato dalla caduta del pezzo in lavorazione
* Respirare polvere di levigatura
* Ustioni causate dal contatto con superfici roventi del pezzo in lavorazione
 |
| Regole di sicurezza | * Utilizzare rettificatrici per piani sicure, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso.
* Solo il personale appositamente istruito può utilizzarle.
* Indossare occhiali di protezione.
* Indossare calzature di protezione chiuse.
* Se necessario, indossare guanti di protezione.
* Se necessario, indossare i protettori auricolari.
* Se necessario, indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
* Prima di montare la mola, sottoporla alla prova del suono.
* Regolare correttamente i poggiapezzi e la cuffia di protezione.
 |
| Informazioni | * Manuale d'uso
 |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |