|  |  |
| --- | --- |
| Logo ou nom | Rouleuse |
| Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise |
|  |  |
| Principaux dangers | * Happement des doigts, vêtements ou cheveux longs par les cylindres en rotation
* Coupure ou piqûre due aux arêtes vives des tôles
* Chute de pièces
 |
| Règles de sécurité | * Utiliser des rouleuses sûres et respecter les consignes de la notice d’instructions
* Utilisation uniquement par des personnes instruites. L'utilisation est interdite aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (exception : formation professionnelle initiale)
* Porter des chaussures de sécurité
* Ne pas porter de gants, ou uniquement des modèles bien ajustés
* Ne pas porter de vêtements amples, en particulier au niveau des manches, ni de veste ouverte
* Cheveux longs: porter un filet à cheveux
* Ne pas approcher les mains à proximité des cylindres lors de l’introduction des tôles
* Garantir la stabilité des tôles de grandes dimensions avec des supports verticaux ou latéraux
 |
| Informations | * Voir la notice d’instructions
* Liste de contrôle « Rouleuse », [www.suva.ch/67110.f](http://www.suva.ch/67110.f)
 |
| Date d’établissement | Version 1.0 / 26 août 2019 |