|  |  |
| --- | --- |
| Logo ou nom | Rouleuse |
| Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise |
|  |  |
| Principaux dangers | * Happement des doigts, vêtements ou cheveux longs par les cylindres en rotation * Coupure ou piqûre due aux arêtes vives des tôles * Chute de pièces |
| Règles de sécurité | * Utiliser des rouleuses sûres et respecter les consignes de la notice d’instructions * Utilisation uniquement par des personnes instruites. L'utilisation est interdite aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (exception : formation professionnelle initiale) * Porter des chaussures de sécurité * Ne pas porter de gants, ou uniquement des modèles bien ajustés * Ne pas porter de vêtements amples, en particulier au niveau des manches, ni de veste ouverte * Cheveux longs: porter un filet à cheveux * Ne pas approcher les mains à proximité des cylindres lors de l’introduction des tôles * Garantir la stabilité des tôles de grandes dimensions avec des supports verticaux ou latéraux |
| Informations | * Voir la notice d’instructions * Liste de contrôle « Rouleuse », [www.suva.ch/67110.f](http://www.suva.ch/67110.f) |
| Date d’établissement | Version 1.0 / 26 août 2019 |