|  |  |
| --- | --- |
| Logo oder Name | Rundbiegemaschine |
| Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
|  |  |
| Hauptgefahren | * Einziehen der Finger, der Kleidung oder langer Haare durch die sich drehenden Walzen * Schnitt- oder Stichverletzungen an scharfkantigen Blechen * Gefahr durch Herabfallen der Werkstücke |
| Sicherheitsregeln | * Sichere Rundbiegemaschinen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden * Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung) * Schutzschuhe tragen * Handschuhverbot oder eng anliegende, fingerlose Schutzhandschuhe verwenden * Eng anliegende Kleidung tragen (besonders enge Ärmel, keine offene Jacke) * Lange Haare unter Haarschutz verbergen * Blech mit den Händen nie in der Nähe der Walzen führen * Bei grossen Maschinen: unstabile (grosse) Bleche mit Hoch-und Seitenhalter abstützen |
| Informationen | * Siehe Bedienungsanleitung * Checkliste: «Rundbiegemaschine», [www.suva.ch/67110.d](http://www.suva.ch/67110.d) |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |