|  |  |
| --- | --- |
| Logo o nome | Tornio convenzionale |
| Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
|  |  |
| Pericoli principali | * Restare impigliati nel mandrino rotante * Essere colpiti da sbarre che sporgono libere * Ferite provocate dalla proiezione di trucioli * Ferite da taglio al contatto con i trucioli * Restare impigliati tra il nastro di lucidatura e il pezzo in lavorazione |
| Regole di sicurezza | * Utilizzare torni sicuri, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. * Solo il personale appositamente istruito può utilizzare i torni convenzionali. I giovani di età inferiore ai 18 anni (eccezione: formazione professionale) non sono autorizzati a utilizzarli. * Indossare occhiali di protezione. * Indossare calzature di protezione. * Divieto di indossare guanti. * Non indossare anelli, orologi, braccialetti. * Indossare indumenti aderenti (soprattutto sulle braccia). * Raccogliere i capelli lunghi ad es. in una retina per capelli. * Usare la copertura di protezione per il mandrino. * Usare guide appropriate per la tornitura di sbarre che sporgono libere dalla testa portamandrino. * Lucidare soltanto con gli appositi utensili; il nastro di lucidatura non deve avvolgere il pezzo in lavorazione. * Non posizionare mai parti del corpo sopra al mandrino o ai pezzi in lavorazione mentre sono in rotazione. * Non effettuare mai misurazioni, pulizie o riparazioni con la macchina in funzione. * Usare un gancio con proteggimano per asportare i trucioli. |
| Informazioni | * Manuale d'uso * Lista di controllo «Torni convenzionali», [www.suva.ch/67053.i](http://www.suva.ch/67053.d) |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |