|  |  |
| --- | --- |
| Logo o nome | Tornio convenzionale |
| Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
|  |  |
| Pericoli principali | * Restare impigliati nel mandrino rotante
* Essere colpiti da sbarre che sporgono libere
* Ferite provocate dalla proiezione di trucioli
* Ferite da taglio al contatto con i trucioli
* Restare impigliati tra il nastro di lucidatura e il pezzo in lavorazione
 |
| Regole di sicurezza | * Utilizzare torni sicuri, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso.
* Solo il personale appositamente istruito può utilizzare i torni convenzionali. I giovani di età inferiore ai 18 anni (eccezione: formazione professionale) non sono autorizzati a utilizzarli.
* Indossare occhiali di protezione.
* Indossare calzature di protezione.
* Divieto di indossare guanti.
* Non indossare anelli, orologi, braccialetti.
* Indossare indumenti aderenti (soprattutto sulle braccia).
* Raccogliere i capelli lunghi ad es. in una retina per capelli.
* Usare la copertura di protezione per il mandrino.
* Usare guide appropriate per la tornitura di sbarre che sporgono libere dalla testa portamandrino.
* Lucidare soltanto con gli appositi utensili; il nastro di lucidatura non deve avvolgere il pezzo in lavorazione.
* Non posizionare mai parti del corpo sopra al mandrino o ai pezzi in lavorazione mentre sono in rotazione.
* Non effettuare mai misurazioni, pulizie o riparazioni con la macchina in funzione.
* Usare un gancio con proteggimano per asportare i trucioli.
 |
| Informazioni | * Manuale d'uso
* Lista di controllo «Torni convenzionali», [www.suva.ch/67053.i](http://www.suva.ch/67053.d)
 |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |