|  |  |
| --- | --- |
| Logo oder Name | Metallkreissäge |
| Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
|  |  |
| Hauptgefahren | * Verletzungen beim Berühren des drehenden Sägeblatts * Getroffen werden durch wegfliegende Späne * Getroffen werden durch herabfallende Werkstücke * Einklemmen der Finger in der pneumatischen Spannvorrichtung * Gefahr durch Lärm beim Sägen von Rohren und Profilen |
| Sicherheitsregeln | * Sichere Metallkreissägen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden * Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung) * Schutzbrille tragen * Schutzschuhe tragen * Gehörschutz tragen beim Sägen von Rohren und Profilen * Falls notwendig Schnittschutzhandschuhe tragen beim Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken * Eng anliegende Kleider tragen, besonders enge Ärmel * Werkstücke mit Spannvorrichtung fixieren * Pneumatische Spannvorrichtung so einstellen, dass im ungespannten Zustand das Spiel zwischen Klemmbacke und Werkstück maximal 6 mm beträgt * Werkstücke nie bei laufender Maschine ein- und ausspannen * Nie bei laufendem Sägeblatt messen, reinigen oder Störungen beheben |
| Informationen | * Siehe Bedienungsanleitung * Checkliste: «Metallkreissäge», [www.suva.ch/67105.d](http://www.suva.ch/67105.d) |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |