|  |  |
| --- | --- |
| Logo oder Name | Abkantpresse |
| Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
|  |  |
| Hauptgefahren | * Quetschen der Finger, Hände oder Arme im schliessenden Abkantwerkzeug * Quetschen der Finger zwischen Werkstück und Oberwange * Getroffen werden durch Schwenkbewegungen grosser Werkstücke * Quetschen der Finger durch herabfallende Werkzeuge beim Einrichten * Schnittverletzungen durch scharfkantige Bleche * Getroffen werden durch herabfallenden Bleche |
| Sicherheitsregeln | * Sichere Abkantpressen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden * Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung) * Schnittschutzhandschuhe tragen (mind. Schnittschutzfaktor 3) * Schutzschuhe tragen * Bei Zweipersonenbedienung immer zwei Sicherheitsfussschalter verwenden * Richtige Handführung der Werkstücke beachten, d.h.   + Finger nie über dem Blech halten   + bei vorgebogenen Werkstücken nie zwischen Werkstück und Oberwange greifen * Werkzeuge beim Einrichten gegen Herabfallen sichern |
| Informationen | * Siehe Bedienungsanleitung * Checkliste: «Abkantpresse», [www.suva.ch/67108.d](http://www.suva.ch/67108.d) |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |