|  |  |
| --- | --- |
| Logo oder Name | Abkantpresse |
| Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
|  |  |
| Hauptgefahren | * Quetschen der Finger, Hände oder Arme im schliessenden Abkantwerkzeug
* Quetschen der Finger zwischen Werkstück und Oberwange
* Getroffen werden durch Schwenkbewegungen grosser Werkstücke
* Quetschen der Finger durch herabfallende Werkzeuge beim Einrichten
* Schnittverletzungen durch scharfkantige Bleche
* Getroffen werden durch herabfallenden Bleche
 |
| Sicherheitsregeln | * Sichere Abkantpressen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden
* Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung)
* Schnittschutzhandschuhe tragen (mind. Schnittschutzfaktor 3)
* Schutzschuhe tragen
* Bei Zweipersonenbedienung immer zwei Sicherheitsfussschalter verwenden
* Richtige Handführung der Werkstücke beachten, d.h.
	+ Finger nie über dem Blech halten
	+ bei vorgebogenen Werkstücken nie zwischen Werkstück und Oberwange greifen
* Werkzeuge beim Einrichten gegen Herabfallen sichern
 |
| Informationen | * Siehe Bedienungsanleitung
* Checkliste: «Abkantpresse», [www.suva.ch/67108.d](http://www.suva.ch/67108.d)
 |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |