|  |  |
| --- | --- |
| Logo oder Name | Konventionelle Drehmaschine |
| Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
|  |  |
| Hauptgefahren | * Erfasst werden durch das drehende Spannfutter
* Getroffen werden durch überlange Stangen
* Verletzungen durch wegfliegende Späne
* Schnittverletzungen durch Berühren langer Späne
* Erfasst werden beim Polieren zwischen Polierband und Werkstück
 |
| Sicherheitsregeln | * Sichere Drehmaschinen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden
* Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung)
* Schutzbrille tragen
* Schutzschuhe tragen
* Handschuhverbot
* Keine Fingerringe, Uhren und Armbänder tragen
* Eng anliegende Kleider tragen, besonders enge Ärmel
* Lange Haare unter Haarschutz verbergen
* Spannfutterschutz verwenden
* Stangenführung verwenden beim Drehen von langen Stangen, die seitlich aus dem Spindelstock ragen
* Polieren nur mit Hilfswerkzeug; das Polierband darf nicht um das Werkstück gelegt werden
* Nie über drehendes Spannfutter oder drehende Werkstücke greifen
* Nie bei laufender Maschine messen, reinigen oder Störungen beheben
* Spänehaken mit Handschutz verwenden
 |
| Informationen | * Siehe Bedienungsanleitung
* Checkliste: «Konventionelle Drehmaschine», [www.suva.ch/67053.d](http://www.suva.ch/67053.d)
 |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |