|  |  |
| --- | --- |
| Logo oder Name | Konventionelle Drehmaschine |
| Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
|  |  |
| Hauptgefahren | * Erfasst werden durch das drehende Spannfutter * Getroffen werden durch überlange Stangen * Verletzungen durch wegfliegende Späne * Schnittverletzungen durch Berühren langer Späne * Erfasst werden beim Polieren zwischen Polierband und Werkstück |
| Sicherheitsregeln | * Sichere Drehmaschinen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden * Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung) * Schutzbrille tragen * Schutzschuhe tragen * Handschuhverbot * Keine Fingerringe, Uhren und Armbänder tragen * Eng anliegende Kleider tragen, besonders enge Ärmel * Lange Haare unter Haarschutz verbergen * Spannfutterschutz verwenden * Stangenführung verwenden beim Drehen von langen Stangen, die seitlich aus dem Spindelstock ragen * Polieren nur mit Hilfswerkzeug; das Polierband darf nicht um das Werkstück gelegt werden * Nie über drehendes Spannfutter oder drehende Werkstücke greifen * Nie bei laufender Maschine messen, reinigen oder Störungen beheben * Spänehaken mit Handschutz verwenden |
| Informationen | * Siehe Bedienungsanleitung * Checkliste: «Konventionelle Drehmaschine», [www.suva.ch/67053.d](http://www.suva.ch/67053.d) |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |