|  |  |
| --- | --- |
| Logo o nome | Fresa convenzionale |
| Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
|  |  |
| Pericoli principali | * Pericolo che guanti, indumenti larghi, capelli lunghi o gioielli restino impigliati in una fresa rotante o in un mandrino * Pericolo causato dalla proiezione di trucioli, di frammenti dovuti alla rottura di una fresa, dalla caduta o dalla rotazione del pezzo in lavorazione * Ferite da taglio causate da trucioli o pezzi in lavorazione affilati |
| Regole di sicurezza | * Utilizzare frese sicure, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. * Solo il personale appositamente istruito può utilizzare le frese convenzionali. I giovani di età inferiore ai 18 anni (eccezione: formazione professionale) non sono autorizzati a utilizzarle. * Indossare occhiali di protezione. * Indossare calzature di protezione. * Divieto di indossare guanti. * Non indossare anelli, orologi, braccialetti. * Indossare indumenti aderenti (soprattutto sulle braccia). * Raccogliere i capelli lunghi ad es. in una retina per capelli. * Fissare i pezzi in lavorazione con dispositivi di bloccaggio. * Non avvicinare mai le mani al mandrino in movimento. * Mai bloccare o rimuovere un pezzo con la macchina in funzione. * Non effettuare mai misurazioni, pulizie o riparazioni con la macchina in funzione. |
| Informazioni | * Manuale d'uso |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |