|  |  |
| --- | --- |
| Logo o nome | Fresa convenzionale |
| Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
|  |  |
| Pericoli principali | * Pericolo che guanti, indumenti larghi, capelli lunghi o gioielli restino impigliati in una fresa rotante o in un mandrino
* Pericolo causato dalla proiezione di trucioli, di frammenti dovuti alla rottura di una fresa, dalla caduta o dalla rotazione del pezzo in lavorazione
* Ferite da taglio causate da trucioli o pezzi in lavorazione affilati
 |
| Regole di sicurezza | * Utilizzare frese sicure, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso.
* Solo il personale appositamente istruito può utilizzare le frese convenzionali. I giovani di età inferiore ai 18 anni (eccezione: formazione professionale) non sono autorizzati a utilizzarle.
* Indossare occhiali di protezione.
* Indossare calzature di protezione.
* Divieto di indossare guanti.
* Non indossare anelli, orologi, braccialetti.
* Indossare indumenti aderenti (soprattutto sulle braccia).
* Raccogliere i capelli lunghi ad es. in una retina per capelli.
* Fissare i pezzi in lavorazione con dispositivi di bloccaggio.
* Non avvicinare mai le mani al mandrino in movimento.
* Mai bloccare o rimuovere un pezzo con la macchina in funzione.
* Non effettuare mai misurazioni, pulizie o riparazioni con la macchina in funzione.
 |
| Informazioni | * Manuale d'uso
 |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |