|  |  |
| --- | --- |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 28. Oktober 2019 |
| Logo oder Name | Tafelschere |
| Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
|  |  |
| Hauptgefahren | * Abschneiden der Finger mit dem Messer
* Quetschen der Finger unter den Niederhaltern oder zwischen Blech und Arbeitstisch
* Quetschen der Finger zwischen bewegten und festen Teilen (z.B. Anschläge, Auswerfer auf der Rückseite)
* Schnittverletzungen durch scharfe Blechkanten
* Getroffen werden von herabfallenden Blechen
* Gefahr durch Lärm beim Scheren dicker Bleche
 |
| Sicherheitsregeln | * Sichere Tafelscheren einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden
* Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung)
* Schnittschutzhandschuhe tragen (mind. Schnittschutzfaktor 3)
* Schutzschuhe tragen
* Falls notwendig Gehörschutz tragen
* Schnittlinienschutzvorrichtung so tief wie möglich einstellen
* Nicht unter den Schnittlinienschutz greifen; schmale Blechstreifen mit Hilfswerkzeugen halten
* Nicht zwischen Blech und Arbeitstisch greifen
* Beim Schneiden langer Bleche Auflagen benutzen
* Sich nicht im Gefahrenbereich hinter der Tafelschere aufhalten
 |
| Informationen | * Siehe Bedienungsanleitung
* Checkliste: «Tafelschere», [www.suva.ch/67107.d](http://www.suva.ch/67107.d)
 |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |