|  |  |
| --- | --- |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 28. Oktober 2019 |
| Logo oder Name | Tafelschere |
| Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
|  |  |
| Hauptgefahren | * Abschneiden der Finger mit dem Messer * Quetschen der Finger unter den Niederhaltern oder zwischen Blech und Arbeitstisch * Quetschen der Finger zwischen bewegten und festen Teilen (z.B. Anschläge, Auswerfer auf der Rückseite) * Schnittverletzungen durch scharfe Blechkanten * Getroffen werden von herabfallenden Blechen * Gefahr durch Lärm beim Scheren dicker Bleche |
| Sicherheitsregeln | * Sichere Tafelscheren einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden * Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung) * Schnittschutzhandschuhe tragen (mind. Schnittschutzfaktor 3) * Schutzschuhe tragen * Falls notwendig Gehörschutz tragen * Schnittlinienschutzvorrichtung so tief wie möglich einstellen * Nicht unter den Schnittlinienschutz greifen; schmale Blechstreifen mit Hilfswerkzeugen halten * Nicht zwischen Blech und Arbeitstisch greifen * Beim Schneiden langer Bleche Auflagen benutzen * Sich nicht im Gefahrenbereich hinter der Tafelschere aufhalten |
| Informationen | * Siehe Bedienungsanleitung * Checkliste: «Tafelschere», [www.suva.ch/67107.d](http://www.suva.ch/67107.d) |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |