|  |  |
| --- | --- |
| Logo o nome | Calandra |
| Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
|  |  |
| Pericoli principali | * Pericolo che dita, indumenti o capelli lunghi si impiglino nei rulli rotanti
* Ferite da taglio o da punta causate da lamiere affilate
* Pericolo causato dalla caduta del pezzo in lavorazione
 |
| Regole di sicurezza | * Utilizzare calandre sicure, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso.
* Solo il personale appositamente istruito può utilizzare le calandre. I giovani di età inferiore ai 18 anni (eccezione: formazione professionale) non sono autorizzati a utilizzarle.
* Indossare calzature di protezione.
* Divieto di indossare guanti; eventualmente usare guanti aderenti senza dita.
* Indossare indumenti aderenti (soprattutto sulle braccia, non portare giacche aperte).
* Raccogliere i capelli lunghi ad es. in una retina per capelli.
* Non inserire mai lamiere con le mani in prossimità dei rulli.
* In caso di macchine di grandi dimensioni, sostenere in modo adeguato le lamiere instabili (grandi) mediante supporti verticali e laterali. Sorreggere le lamiere instabili (e grandi) con supporti verticali e laterali.
 |
| Informazioni | * Manuale d'uso
* Lista di controllo «Calandra», [www.suva.ch/67110.i](http://www.suva.ch/67110.d)
 |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |