|  |  |
| --- | --- |
| Logo o nome | Calandra |
| Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
|  |  |
| Pericoli principali | * Pericolo che dita, indumenti o capelli lunghi si impiglino nei rulli rotanti * Ferite da taglio o da punta causate da lamiere affilate * Pericolo causato dalla caduta del pezzo in lavorazione |
| Regole di sicurezza | * Utilizzare calandre sicure, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. * Solo il personale appositamente istruito può utilizzare le calandre. I giovani di età inferiore ai 18 anni (eccezione: formazione professionale) non sono autorizzati a utilizzarle. * Indossare calzature di protezione. * Divieto di indossare guanti; eventualmente usare guanti aderenti senza dita. * Indossare indumenti aderenti (soprattutto sulle braccia, non portare giacche aperte). * Raccogliere i capelli lunghi ad es. in una retina per capelli. * Non inserire mai lamiere con le mani in prossimità dei rulli. * In caso di macchine di grandi dimensioni, sostenere in modo adeguato le lamiere instabili (grandi) mediante supporti verticali e laterali. Sorreggere le lamiere instabili (e grandi) con supporti verticali e laterali. |
| Informazioni | * Manuale d'uso * Lista di controllo «Calandra», [www.suva.ch/67110.i](http://www.suva.ch/67110.d) |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |